附件：

1. 宿迁市中医院南院影像科配置一台3.0T核磁共振设备

（一）基本要求：

1. 提供机型需获得中国CFDA认证，进口机型需提供FDA或CE认证，近期注册高端机型；

2、磁场强度3.0T，磁体最小孔径≥60cm；

3、梯度场强≥42mT/m；

4、单轴梯度切换率≥220T/m/s；

5、最短梯度爬升时间≤0.25ms；

6、应用类型：全身通用；

7、此基本参数供参考，其他技术参数请各品牌在文件中详细说明，包括工作站、高压注射器、彩显、金属探测器、无磁转运床等。提供机房屏蔽施工并确保环评、预控评验收。

二、宿迁市中医院南院影像科配置一台128排以上高端螺旋CT,拟进行公开竞争性院内谈判。

（一）基本要求：

1、提供机型需获得中国CFDA认证，进口机型需提供FDA或CE认证。近期注册的高端机型；

2、液态金属球管，球管等效热容量≥30mHU；

3、机架旋转速度≤0.28转/圈；

4、应用类型：全身通用；

5、此基本参数供参考，其他技术参数请各品牌在文件中详细说明，包括工作站、高压注射器、彩显等。提供机房防护施工并确保环评、预控评验收。